
A atualização por RS232 deve ser feita em duas etapas, utilizando dois programas diferentes.

Primeiro você deve garantir que a porta RS232 é a correta para iniciar programas de atualização.


Desligue a fonte de alimentação do dispositivo, em seguida, ligue o seu computador ao conector RS232 no dispositivo.

Execute o prorama sscom32.exe   
Verifique a COMx exibida na tela do programa se está correta.  
Verifique a taxa de transmissão que aparece na tela, deve ser 115.200.



Agora, pressione e mantenha pressionada a barra de espaço do PC.  
Ligue a fonte de alimentação do aparelho.


Continue pressionando a barra de espaço até que a tela do programa exiba esta mensagem: !!! no app or bad app in flash !!!




Fechar programa sscom32.exe.  
O visor do dispositivo deve mostrar "boot".  
  
Agora o dispositivo está prestes a usar o segundo programa "Upgrade.exe".

Não desligue nada.

Execute o programa Upgrade.exe




Verificar que a porta COM é o mesma que o utilizado antes.



Selecione o arquivo a ser atualizado e pressione Start.

Espere até que o visor do receptor exiba END.



Reinicie o dispositivo.